2004. 7.

第97回 益山市議會(臨時會)

『上半期 推進實績 및 下半期 推進計劃』

2004主要業務報告

上下水道管理事業所

報 告 順 序

□	一 般 現 況	□	3
□	上 水 道 課	□	11
□	下 水 管 理 課	□	27
□	下 水 處 理 課	□	45
□	畜産廢水處理課	□	59

一   般   現   況

□ 기        구     □□□□□□□      4 과 15담당

															상하수도관리사업소
							상수도과															하 수 관리과														하 수 처리과										축산폐수처리과
	상수행정			요금			급수시설			누수방지			정수생산			수질실험			하수행정			하수관리1					하수시설			하수관리2			하수처리			기 술 1					기 술 2			처리담당				기술담당

□ 정 · 현   원

(정원/현원)

구 분	정원	현원	증감	직 급 별
				4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구	기능	고용
계	140	137	□ 3	1 1	4 4	14 14	21 25	19 19	4 0	2 2	75 72
상 수 도 과	67	67		1 1	1 1	5 5	8 12	6 5	1 0	2 2	43 41
하수관리과	23	23			1 1	4 4	6 6	7 7			5 5
하수처리과	36	34	□2		1 1	3 3	4 4	3 3			25 23
축 산 폐 수 처 리 과	14	13	□1		1 1	2 2	3 3	3 4	3 0		2 3

□ 상수도 급수 현황

(단위 : 천명, 전)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	시설용량(천□)			급수전수
				계	자 체	광 역
계	325	278	85.4	217.2	126.5	90.7	46,597
도심권	246	231	94.2	208.0	125.0	83.0	37,336
읍면권	79	47	58.9	9.2	1.5	7.7	9,261

□ 상수도 급수 시설 현황

(단위 : □/일)

구 분		시설용량	급 수 량	비 고
합 계		217,200	120,800	55.6%
생 활 용 수		182,200	104,800	57.5%
광역상수도	소 계	90,700	42,800	47.1%
	전주권광역	90,700	42,800
자체시설	소 계	91,500	62,000	67.7%
	신 흥 정 수 장	60,000	39,000
	금 강 정 수 장	30,000	21,600
	여 산 정 수 장	1,500	1,400
공 업 용 수		35,000	16,000	45.7%

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전)

구 분 업 종	계	월사용량		비 고
		100□미만	100□이상
계	46,597	44,921	1,676
가 정 용	35,952	35,517	435
영 업 용	9,258	8,384	874
업 무 용	1,301	995	306
욕 탕 1 종	53	21	32
욕 탕 2 종	4	0	4
전용공업용	29	4	25

□ 공동주택의 경우 메인계량기를 1전으로 계상

□ 상수도 관로 현황

(단위 : □, ( ):%)

구 분	계	주철관	PE관	PVC관	H-P	기타	비고
계	1,356.8 (100)	188.7 (13.9)	450.6 (33.2)	571.3 (42.1)	14.4 (1.1)	131.8 (9.7)
송수관	31.6 (2.3)	18.3	6.2			7.1
배수관	628.8 (46.4)	170.3	358.9	86.8	12.8
급수관	696.4 (51.3)	0.1	85.5	484.5	1.6	124.7

□ 노 후 관 : 18.0km(15년 이상)

□ 하수도 사용 현황

(2004. 6. 30. 현재)                                       (단위 : 전)

구 분 업 종	계	상 수 도	지 하 수	비 고
계	47,679	46,597	1,082
가 정 용	36,570	35,952	618
업 무 용	1,365	1,301	64
영 업 용	9,528	9,258	270
욕 탕 1 종	90	53	37
욕 탕 2 종	11	4	7
산 업 용	115	29	86

□ 하수도 관로 현황

(2004. 6. 30. 현재)                                     (단위 : km)

구 분	시설계획	시 설	미 시 설	보 급 율 (%)
계	1,642 (100)	826	816	50.3
우 수 관	1,127 (68.6)	644	483	57.1
오 수 관	453 (27.6)	152	301	33.5
차 집 관	62 (3.8)	30	32	48.4

□ 시  설  현  황

하 수 처 리

□ 위    치      □□    익산시 금강동 1091-4번지(22,000평)

□ 처리구역      □□    16.9□(공단지역, 읍·면지역 제외)

□ 처리용량      □□    100,000□/일

□ 처리방식            수  처  리 : 표준활성슬러지법

슬러지처리 : 혐기성 중온소화법

□ 사 업 비 □□ 52,421백만원(1단계 32,336백만원, 2단계 20,085백만원)

□ 사업기간 □□ 1단계(□89.11∼□95. 6), 2단계 (□97. 8∼□99.12)

□ 주요시설물

□ 건     물   □□   건축물 9동, 구조물 36조

□ 전기·기계   □□   침사인양기, 전기제어설비 등 315식

□ 실험 장비   □□   용존산소측정기 등 40종

□ 차집 관거   □□   23.7□ ( 간선 14.9  지선 8.8 )

□ 중계펌프장   □□   3개소  ( 신동, 모현동, 목천동 )

분 뇨 처 리

□ 위    치 □□  익산시 금강동 324번지 (3,536평)

□ 처리용량 □□  180□/일

□ 처리방식 □□  전 처리 후 하수와 연계처리 (96년 10월)

□ 주요시설물 □□  종합협잡물처리기 2대, 저류조 450□, 탈취시설 1식

□ 축 산 폐 수 처 리 시 설 현 황

부 지	건 물	기계설비	차 집 관 로	실 험 설 비
19,940□	6개동 2,121.9□	20종 117식	4개망 4.2km	PH측정기 등 43종

□ 예  산  규  모

			5 2 , 5 8 6 百萬원
	□ □ □	상수도특별회계 하수도특별회계 일 반 회 계		□ □ □	2 6, 6 3 8 백만원 (50.7%) 2 4, 7 3 8 백만원 (47.0%) 1, 2 1 0 백만원 ( 2.3%)

□ 상 수 도 특 별 회 계     □□□□       26,638 백만원

		세 입									세 출
	□영업수입 □급수수익 □급수공사 □기타영업 □영업외수입 □수입이자 □타회계전입 □기타영업외 □자본잉여금 □시설분담금 □타회계보조금 □공사부담금 □기타자본적수입 □자금수입		: : : : : : : : : : : :	22,345백만원(83.9%) 21,150백만원 1,144백만원 51백만원 161백만원(0.6%) 40백만원 103백만원 18백만원 1,182백만원(4.4%) 237백만원 890백만원 55백만원 2,950백만원(11.1%) 2,950백만원					□ □ □ □ □□ □	인 건 비 관서운영비 기 본 경 상 비 경 상 사 업 비 지 방 채 상 환 투 자 사 업 비 예 비 비		□ □ □ □ □ □ □		2,772 백만원 (10.4%) 2,093 백만원 (7.9%) 8,683 백만원 (32.6%) 2,839 백만원(10.7%) 2,516 백만원(9.4%) 7,454 백만원 (28.0%) 281 백만원(1.0%)

□ 하 수 도 특 별 회 계     □□□□       2 4,738 백만원

		세 입									세 출
	□영업수입 □사 용 료 □기타영업 □영업외수입 □수입이자 □기타영업외 □자본잉여금 □시설분담금 □타회계보조금 □기타자본적수입 □자본적수입		: : : : : : : : : : :	6,888백만원(28%) 6,838백만원 50백만원 1,796만원(8%) 1,789백만원 7백만원 15,515백만원(63%) 2,856백만원 12,659백만원 539백만원( 1%) 539백만원					□ □	영 업 비 용 □ 관 거 비 □ 펌 프 장 비 □ 처 리 장 비 □ 일 반 관 리 비 □ 예 비 비 자 본 적 지 출 □ 가동설비자산 □ 비가동설비자산 □ 고정 부채 상환 □ 예 비 비		: : : : : : : : : : :		8,684백만원(35%) 626백만원 104백만원 3,628백만원 1,212백만원 3,114백만원 16,054백만원(65%) 11,116백만원 3,140백만원 38백만원 1,760백만원

□ 일    반    회    계     □□□□         1,210 백만원

		세 입								세 출
	□없 음							□ □ □ □ □□	인 건 비 경 상 적 경 비 민 간 이 전 시설비및부대비 재 료 비 자 산 취 득 비		□ □ □ □ □ □		59백만원 (4.8%) 200백만원 (16.5%) 294백만원 (24.3%) 329백만원 (27.2%) 311백만원 (25.7%) 17백만원 (1.4%)

上 水 道 課

□	一 般 現 況
□	2004 上半期 成果 및 反省
□	主 要 業 務 推 進 狀 況 □ 效率的인 上水道 公企業 經營 推進 □ 歲入增大를 通한 自立經營 圖謀 □ 地方上水道 施設擴張 事業 □ 北部地域 上水道 供給施設 擴張 □ 有收率 提高을 爲한 漏水防止 □ 淨·配 水 池 運 營 管 理 □ 上水道 水質檢査 强化

一   般   現   況

□ 기       구     □□□□□□□     6담당

						상 수 도 과
상수행정			요금			급수시설				누수방지			정수생산			수질실험

□ 정·현  원

(정원/현원)

직급별 구 분	합 계	일 반 직							연 구	기 능
		소 계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	67	22	1	1	5	8	6	1	2	43
현 원	67	24	1	1	5	12	5		2	41
증 감		+2				+4	□1	□1		□2

□ 청원경찰 22명

□ 사 무 분 장

□ 상수행정 : 상수도 종합계획수립, 예산편성및결산, 입찰및계약, 공유재산관리,     □ 요    금 : 급수사용료조정, 수입예산정리및정산, 계량기교체

□ 급수시설 : 상수도정비기본계획수립, 급.배수공사설계및감독, 공동주택

저수조청소, 간이상수도및소규모급수시설관리, 개인급수공사

□ 누수방지 : 누수방지및누수탐사기획, 노후관개량공사및감독, 누수탐사,

누수처보수, 상수도관망도정리, 변류수리및교체

□ 정수생산 : 정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 읍면배수지관리, 시설물유지

□ 수질실험 : 수도수질실험기획, 상수원수질검사, 지하수수질검사, 정수약품

구입관리, 상수원보호구역관리, 수도꼭지수질검사

□ 상수도 급수 현황

(단위 : 천명, 전)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	시설용량(천□)			급수전수
				계	자 체	광 역
계	325	278	85.4	217.2	126.5	90.7	46,597
도심권	246	231	94.2	208.0	125.0	83.0	37,336
읍면권	79	47	58.9	9.2	1.5	7.7	9,261

□ 상수도 급수 시설 현황

(단위 : □/일)

구 분		시설용량	급 수 량	비 고
합 계		217,200	120,800	55.6%
생 활 용 수		182,200	104,800	57.5%
광역상수도	소 계	90,700	42,800	47.1%
	전주권광역	90,700	42,800
자체시설	소 계	91,500	62,000	67.7%
	신 흥 정 수 장	60,000	39,000
	금 강 정 수 장	30,000	21,600
	여 산 정 수 장	1,500	1,400
공 업 용 수		35,000	16,000	45.7%

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전)

구 분 업 종	계	월사용량		비 고
		100□미만	100□이상
계	46,597	44,921	1,676
가 정 용	35,952	35,517	435
영 업 용	9,258	8,384	874
업 무 용	1,301	995	306
욕 탕 1 종	53	21	32
욕 탕 2 종	4	0	4
전용공업용	29	4	25

□ 공동주택의 경우 메인계량기를 1전으로 계상

□ 상수도 관로 현황

(단위 : □, ( ):%)

구 분	계	주철관	PE관	PVC관	H-P	기타	비고
계	1,356.8 (100)	188.7 (13.9)	450.6 (33.2)	571.3 (42.1)	14.4 (1.1)	131.8 (9.7)
송수관	31.6 (2.3)	18.3	6.2			7.1
배수관	628.8 (46.4)	170.3	358.9	86.8	12.8
급수관	696.4 (51.3)	0.1	85.5	484.5	1.6	124.7

□ 노 후 관 : 18.0km(15년 이상)

□ 예산 집행 실적

□  세    입

(2004. 6. 30현재)                                                     (단위 : 백만원)

과 목		예 산 액	세 입 액	비 율	비고
합 계		26,638	17,191	64.5
영 업 수 익	소 계	22,345	9,018	40.4
	급 수 수 익	21,150	8,726	41.3
	급수공사수익	1,144	271	23.6
	기타영업수익	51	21	41.2
영업외 수 익	소 계	161	2,480	154.0
	수입이자및배당금	40	82	205.0
	타회계전입금	103	51	49.5
	기타영업외수익	18	2,347	130.3
자본적 수 입	소 계	4,132	5,693	329.9
	시 설 분 담 금	237	100	42.2
	타회계건설보조금	890	-	-
	공 사 부 담 금	55	55	100
	기타자본적수입	2,950	5,538	187.4

□  세    출

(2004. 6. 30현재)                                         (단위 : 백만원)

과 목		예 산 액	집 행 액	잔 액	비 율	비고
합 계		26,638	11,297	15,341	42.4
상 수 도 공 기 업 특별회계	인 건 비	2,772	1,103	1,669	39.8
	관 서 운 영 비	2,093	676	1,417	32.3
	기 본 경 상 비	8,683	4,268	4,415	49.1
	경 상 사 업 비	2,839	705	2,134	24.8
	지 방 채 상 환	2,516	1,048	1,468	41.7
	투 자 사 업 비	7,454	3,497	3,957	46.9
	예 비 비	281	0	281	-

2004 上半期成果및反省

□ 성      과

□ 급수구역 확대를 통한 양질의 상수도 공급으로 시민보건 향상

□ 금마 가압장 준공으로 인한 양질의 수돗물 공급(지하수□광역상수도)

□ 급 수 구 역  확 장 공 사 : 19개소 41.4km 2,842백만원

□ 상수도 수질검사 지속실시로 깨끗I한 수돗물 공급 및 수돗물 신뢰도 제고

□ 민·관합동 수질검사  :  1회 16개소

□ 자  체  수  질  검  사  :  532회(원수 176회,  정수 356회)

□ 효율적인 노후관 관리로 유수율 제고 및 생산비 절감

□ 노 후 관  개 량         :   6건  -   847백만원

□ 누  수  탐  사           :   120개소 79km

□ 물 관련 환경시설 개방을 통한 수돗물에 대한 시민관심 제고

□ 개방시설 : 신흥정수장 및 금강정수장

□ 참    여 : 삐아제어린이집외 14개단체 750명 견학

效率的인 上水道 公企業 經營 推進

	□ □	공익성과 기업성의 조화로 공공복리 증진 및 경영 효율성 증대 부채 적기 상환 및 여유자금 효율적 관리로 공기업 재정의 건전 운영

□ 현  황

□ 자    산 : 95,327백만원(자본 86,398  부채 8,929)

□ 총부채액 : 8,929백만원(2004. 6.30기준)

□ 부채비율 : 10.3%

□ 상반기 추진실적

□ 상 반 기  차 입 금  상 환  :  1,048백만원

□ 여유자금 효율적 관리 : 예치금 7,800백만원(이자수입 66백만원)

□ 원·정수 대금 인상으로 인한 추가부담 발생 : 680백만원

□ 원수(톤당 75.83원 ∼ 77.87원) : 2004. 4. 1 (추가부담액  56백만원)

□ 정수(톤당 319원 ∼ 357원) :  2004. 1.1 (추가부담액 624백만원)

□ 경상사업비 절감 및 예비비 충당 (요금인상 요인 해소)

□ 하반기 추진계획

□ 하 반 기  차 입 금  적 기  상 환 (1,281백만원)

□ 여 유 자 금  효 율 적  관 리 로  이 자  수 입  증 대  추 진

歲入增大를 通한 自立經營 圖謀

	□ □	정확한 검침과 고지서 송달로 민원 사전 예방 단수조치 확행 및 채권보전등 체납액 최소화로 선진재정 운영

□ 현     황

□ 급수 수익 목표 :  21,150백만원 (현년도 20,939 과년도 211)

□ 상반기 추진실적

□ 현년도 사용료 부과 및 징수                          (단위 : 백만원)

부 과 액	징 수 액	체 납 액	징수율	비 고
9,061	8,834	227	97.5%	6월말

□ 과년도 체납액 징수

(단위 : 백만원)

부 과 액	징 수 액	체 납 액	징수율	비 고
211	67	144	32.0%

□ 징수가능 : 1,154가구 111백만원(77.1%),  징수불능 : 293가구 33백만원(22.9%)

□ 재산압류 :  27건 117백만원(83.9%), 정수조치 :3,188건  144백만원(100%)

□ 하반기 추진계획

□ 하반기 사용료 조정 및 징수

□ 조정목표액 □ 11,878백만원 정도

□ 체납액 징수 대책

□ 체납요금 수용가 조치  □  2개월이상 체납시 정수

□ 고액·고질체납자   □ 재산압류등 강력대응

地方上水道 施設擴張 事業

□ 사 업 개 요

구 분	사 업 량	사 업 비 (백만원)	사 업 기 간	비 고
계	2종	4,969	2004.4∼2004.12
급수구역확장공사 (21건)	배수관부설 L=51.8□	4,209	2004.4∼2004.12
도로개설구간상수도 관 부 설 공 사(7건)	배수관부설 L=10.2□	760	2004.4∼2004.12

□ 상반기 추진실적

□ 금마면 전주권 광역상수도 공급

□ 공 급 일 자 : 2004. 4. 15

□ 급 수 인 구 : 6,219명(1,554세대)

□ 공 급 사 유 : 지하수 오염 및 수량부족

□ 급수구역확장

□ 설계 및 발주완료 : 왕궁면 온수리 외 18건    L=41.4□(30%)

□ 설 계 중 : 낭산면 석천대 ∼ 삼기면 1건      L= 7.9□(추경)

□ 국도 점용 협의중 : 함열읍 석매리(국도23호선)1건   L=  2.5□

□ 도로개설구간 상수도관 부설

□ 완    공 : 송학동 영광교회옆 도로개설외 4건  L= 1.1□

□ 설 계 중 : 2건 L= 9.1□(추경)

- 새한주유소 ∼ 서영마을(산업도로 2공구)    L= 2.4□

- 하나로 구간                               L= 6.7□

□ 하반기 추진계획

□ 급수구역 확장 : 국도점용 협의 및 시공완료 - 2004년 12월한

□ 도로개설구간 : 도로개설과 병행 시공 - 2004년 12월한

北部地域 上水道 供給施設 擴張

□ 사 업 개 요

□ 사  업  량  □□□   상수도 공급관로 L=30.7□

□ 금마배수지 ∼ 용안계통 공급관로  L=17.0□

□ 금마배수지 ∼ 황등계통 공급관로  L=13.7□

□ 사  업  비  :  141억원(국비)

□ 사 업 기 간  :  2004년 ∼ 2006년

□ 상반기 추진실적

□ 실시설계(6. 30현재)  : 진도 95%

□ 하반기 추진계획

□ 2004년 착공후 2006년 이전에 완공될 수 있도록 건설교통부 및

한국수자원공사와 지속 협의

□ 추 진 일 정

□ 설계완료 및 기술심의      □□□□□□     2004. 7월중

□ 사    업     인   가     □□□□□□      2004. 8 ∼ 9월중

□ 발  주  및  착   공     □□□□□□      2004. 10 ∼12월중

□ 공    사    완   공     □□□□□□      2006. 12. 30한

有收率 提高를 爲한 漏水防止

□ 유수율 실태

(단위: 천톤)

생 산 량	유 수 량 (유 수 율)	무 수 량
		계	누 수 량	무 수 수 량 (공공수량등)
40,995 (100%)	31,096 (75.9%)	9,899 (24.1%)	5,871 (14.3%)	4,028 (9.8%)

□ 상반기 추진실적

□ 노후관 교체공사( 6건 4.2□) )     ---------------   847백만원

□ 실 시 설 계              :   1월  ∼   3월

□ 공 사 시 행            :   4월  ∼  12월( 41.0% )

□ 누수처 보수 및 변류설치( 250건 )  -------------   250백만원

□ 누수처 보수 및 변류설치 :           162건(68.0%)

□ 노후계량기 교체 및 누수탐사( 4,435건, 150□ )  ---  227백만원

□ 노후계량기 교체         :           1,360건(30.7%)

□ 누  수  탐  사          :      110개소 79□(53.0%)

□ 하반기 추진계획

□ 노후관 교체 공사 추진       ---------------       6건  4.2□

□ 노후계량기교체 및 누수탐사  --------------- 3,075전(98개소)71□

□ 누수처 보수 및 변류 설치    ---------------      88건

淨·配水池 運營管理

□ 사  업  개  요

□ 상수도 생산능력 및 생산량(1일)

□ 생산능력 : 정수장 3개소 217,200□ (공업용수 35,000□ 포함)

□ 생산 량 : 정수장 3개소 120,800□ (자체 62,000 전주권 42,800 공업 16,000)

□ 배수지 저수용량  : 9개소 44,700□

□ 가  압  장  :  1개소  34,000□

□ 정수생산과정

취수 □보조수원지 □착수(정) □혼화(지) □응집(지)

□ 침전(지) □ 여과(지) □ 소독(조) □ 정수(지) □ 배수(지) □ 수용가

□ 상반기 추진실적

□ 신흥정수장 원·정수 모터 펌프 교체공사 등 : 11건 257백만원

□ 신흥·금강 정수시설물 정밀 안전진단      :       42백만원

□ 침전지 청소 (신흥 6지, 금강 2지)          : 각4회(자체인력)

□ 여과지 청소 (신흥 8지, 금강 4지)          : 매일(당일근무자)

□ 하반기 추진계획

□ 신흥정수장 보조 수원지 제방 보수공사  : 1건  30백만원

□ 신흥정수장 여과재료 교체공사 등        : 7건 148백만원

□ 여 과 지  및  침 전 지  청 소         : 연    중

□ 신흥·금강정수장 및 읍.면배수지 시설물 유지보수

上水道 水質檢査 强化

□ 사 업 개 요

□ 수  질  기  준   및   항  목

□ 원수수질 - BOD(생물학적 산소 요구량)외 22개 항목

□ 정수기준 - 총대장균군외 48개 항목

□ 수질검사 실험실 운영 (114□)  -  배양기 외 39종 보유

□ 취·정수시설 종사자 건강진단  -  년 2회

□ 상반기 추진실적

□ 민·관 합동 수질검사(음식점, 가정수도꼭지 등) : 1회 16개소

□ 자체 수질검사

□ 원수 수질검사  -   176회 실시

□ 정수 수질검사  -   356회 실시

□ 민방위 비상 급수시설 수질검사 : 1회 44개소

□ 취·정수시설 종사자 건강진단 실시 : 52명

□ 수돗물 생산과정 홍보·견학 : 삐아제어린이집외14단체 750명

□ 하반기 추진계획

□ 상수원보호구역내 휀스 및 금강·여산 배수지내 도류벽설치공사 : 130백만원

□ 병원성 미생물인 「지아디아」불활성화 및 원수 수질보호

□ 민·관 합동 수질검사 실시 및 공표로 수돗물 신뢰도 제고

□ 원·정수에 대한 수질검사 지속 실시로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

下 水 管 理 課

	□ □ □	一 般 現 況 2004 上半期 成果 및 反省 主 要 業 務 推 進 狀 況 □ 下 水 道 事 業 特 別 會 計 健 全 運 營 □ 邑 面 洞 下 水 道 設 置 事 業 □ 咸 悅 下 水 終 末 處 理 場 建 設 □ 礪 山 下 水 終 末 處 理 場 建 設 □ 全羅北道 環境基礎施設 建設 및 運營 □ 下 水 管 渠 整 備 事 業 □ 小 規 模 마 을 下 水 處 理 施 設 事 業 □ 地下水 및 溫泉開發利用 管理

一   般   現   況

□ 기        구

			하수관리과
하수 행정				하수 관리1				하수 시설				하수 관리2

□ 정 · 현    원

(정원/현원)

직급별 구 분	합 계	일 반 직							기능	비고
		소 계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	23	18		1	4	6	7		5	준설원
현 원	23	18		1	4	6	7		5	12명별도

□ 사  무  분  장

□	하수행정	:	하수행정종합계획수립조정, 하수도특별회계 현금출납 및 금고 감독, 하수도사용료·원인자부담금 부과징수, 공기업평가및 결산
□	하수관리1	:	하수도시설계획수립 및 하수도공사(처리구역내), 하수관거정비및 유지관리, 하수도기계준설, 오수펌프장관리, 배수설비설치신고처리, 생활민원처리
□	하수시설	:	하수관거정비·하수처리시설중장기계획수립, 새만금환경기초시설민자유치투자사업, 하수종말처리장시설 및 중장기계획, 차집관거·분류식하수도시설공사
□	하수관리2	:	하수도시설계획 수립 및 공사(처리구역외), 마을하수처리장 설치공사, 마을하수도관리, 공공하수도허가, 온천지구 지정 및 관리, 지하수관리

□ 하수도 사용 현황

(2004. 6. 30. 현재)                                       (단위 : 전)

구 분 업 종	계	상 수 도	지 하 수	비 고
계	47,679	46,597	1,082
가 정 용	36,570	35,952	618
업 무 용	1,365	1,301	64
영 업 용	9,528	9,258	270
욕 탕 1 종	90	53	37
욕 탕 2 종	11	4	7
산 업 용	115	29	86

□ 하수도 관로 현황

(2004. 6. 30. 현재)                                     (단위 : km)

구 분	시설계획	시 설	미 시 설	보 급 율 (%)
계	1,642 (100)	826	816	50.3
우 수 관	1,127 (68.6)	644	483	57.1
오 수 관	453 (27.6)	152	301	33.5
차 집 관	62 (3.8)	30	32	48.4

□ 예산 집행실적

(2004. 6. 30. 현재)                                   (단위 : 백만원)

구 분	예산액	집행액	잔액	비 율	비 고
합 계	20,643	6,013	14,630	29
영 업 비 용	1,943	763	1,180	40
관 거 비	626	172	454	28
펌프장비	105	19	86	19
일반관리	1,212	572	640	48
가 동 설 비 자 산	10,648	5,250	5,398	49
구 축 물	10,636	5,239	5,397	49
공기구비품	12	11	1	92
비 가동 설비 자산	3,140	0	3,140	0
건설중인자산	3,140	0	3,140	0
고 정 부 채 상환금	38	0	38	0
예 비 비	4,874	0	4,874	0

2004 上半期 成果 및 反省

□ 성        과

□ 읍면동 마을하수관로 설치 및 준설

□ 농촌마을 하수처리로 쾌적한 환경조성

□ 시가지 하수관로에 침전된 슬러지 준설로 주민불편 해소

□ 하수도 신설 : 26□,  사업비 : 2,916백만원

□ 하수도 준설 : 19□,  사업비 :   315백만원

□ 생활민원 처리

□ 일상생활의 미미한 주민 불편사항 신고 즉시 현장 출동 처리

(맨홀의 파손·보수, 개인 하수도 불통·침수에 따른 양수 등)

□ 2003년도 2,623건

- 접수처리

□ 2004년도 상반기 993건(전년대비 38%)

□ 하수도사용료 과년도 체납액 징수

□ 2003년도말 체납액 : 150백만원

□ 징수액 : 82백만원 (55%)

□ 하수관거 장기 정비계획 시행 하천수질 향상

□ 하수관거공사 실시설계용역 : 6개소 ,  71km,   947백만원

□ 함열하수종말처리시설의 준공으로 북부지역 환경개선

□ 사업규모 : 처리용량(6,000□/일), 차집관거 15.7km, 중계펌프장 1개소

下水道事業 特別會計 健全運營

□ 사 업 개 요

□ 하수도사용료 부과·징수

(단위 : 백만원)

사용료수익 목 표	연 도 별			부과실적	비 고
	소 계	현년도	과년도
6,988	6,988	6,838	150	2,980	목표대비 43%

□ 연도별 부채 상환 계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	자 금 명	원 금 (이자율)	미상환 잔 액	상 환 계 획
				2004	2005	2006	2007이후
함열하수도	농어촌발전기금	74 (3%)	30	5	5	5	15

□ 연도별 하수도사용료 현실화 계획

(단위 : ）)

현실화율 목 표	현 실 화 율			연 도 별				비 고
	우리시	도내 평균	전국 평균	2002	2003	2004	2005
40.1	35.8	34.7	60.2	46.5 (18.6)	62.5 (25.1)	82.5 (33.1)	100 (40.1)

□ 상반기 추진 실적

□ 사용료 체납액 강력 징수

(단위 : 백만원)

구 분	조정액		징수액(%)		체납액		비고
	전년도	상반기	전년도	상반기	전년도	상반기
계	1,568	2,980	1,461 (93)	2,675 (90)	107	305
현 년 도	1,417	2,830	1,375	2,593	42	237
과 년 도	151	150	86	82	65	68

□ 지역별 담당직원 책임관리 : 3명  6개지역

□ 5만원이상 체납자 납부 독촉장 발송 : 45백만원

□ 재산 압류 4백만원,  체납세 징수 56백만원

□ 하수사용료의 정확한 검침 및 부과로 누수 없는 세입 증대

□ 지하수 계측 시간계 설치 및 노후계측기 교체  : 62건

□ 원인자부담금  징  수  □  계획 : 2,856백만원,  실적 : 665백만원

□ 여유자금 효율적 관리  □  고이율 상품예치 3건,    57,979백만원

이자수입 859백만원

□ 하반기 추진 계획

□ 하수도 사용료 체납 일소

□ 지역별 담당직원 책임관리 지속추진, 독촉장발부, 재산압류 등

□ 여유자금의 효율적 관리로 이자수입 증대 : 목표액 1,789백만원

邑·面·洞 下水道 設置事業

□ 사 업 개 요

(단위:km, 백만원)

구 분	사 업 량	사 업 비	사 업 기 간	비 고
계	62.7	6,970	2004.1∼12
처리구역내	22.0	3,000	2004.1∼12
처리구역외	20.7	3,470	2004.1∼12
기계 준설	20.0	500	2004.1∼12

□ 상반기 추진실적

□ 하수도관 부설

(단위:km, 백만원)

구 분	계획	상반기 (%)	완공	진행중	사업비 집행액	비고
계	62.7	44.0 (64)	23.7	20.3	3,231 (47)
처리구역내	22.0	12.8 (58)	7.2	5.6	1,666 (56)
처리구역외	20.7	12.7 (57)	7.5	5.2	1,250 (36)
기계 준설	20.0	18.5 (83)	9.0	9.5	315 (63)

□ 하수도 생활민원 처리 : 993건(전년대비 2,623건,  38%)

□ 생활민원 498건(38%),  건축물 배수설비 495건(37%)

□ 하반기 추진계획

□ 하수도관 부설 및 준설 : 18.7km(계획량의 36%)

咸悅下水終末處理場 建設

[장기계속 사업]

□ 사 업 개 요

(단위:톤/백만원)

구 분	위 치	시설용량 (톤/일)	총사업비	사업기간	2003년 까지 투자	2004년 사업비
함 열 처리장	용안면 덕용리	6,000	28,664	□01 ∼ □04	27,843	821

□ 상반기 추진실적

□ 하수종말 처리시설 3차공사 시행 : □03. 3 ∼ □04. 6. 2

□ 토목 (처리장 생태조경, 부지 마무리공사)

□ 건축, 전기, 기계설비공사

□ 차집관거 : 2.7km 시설

□ 차집관로구간 진입도로 및 농로확포장 아스콘덧씌우기 완료

- 함열서부 L=1.5km,   농로확포장(칠목∼송산)L=2.5km

□ 종합 시운전 완료 : □04. 1 ∼ □04. 6. 2

□ 하반기 추진계획

□ 운영 관리 용역 시행  : □04. 6. 3

□ 용역운영자 : 씨아이바이오텍(주)

□ 전라북도 환경기초시설 민간사업자와 위탁계약 체결 후  인계

□ 하수종말처리시설 잔여 사업비 투자 시행

□ 용안하수관거 시설공사 착수 : □04. 7 ∼ □04. 12

□ 용안면 교동리 일원, L=4.6□(□250∼300), 사업비999백만원

礪山下水終末處理場 建設

[장기계속 사업]

□ 사 업 개 요

(단위:톤/백만원)

구 분	위 치	시설용량 (톤/일)	총사업비	사업기간	2003년 까지 투자	비 고
여 산 처리장	여산면 두여리	700	6,619	□04 ∼ □06	500

□ 상반기 추진실적

□ 기본 및 실시 설계 용역 입찰공고 : □04.  2. 26

□ 기본 및 실시 설계 용역 입찰계약 : □04.  5.  7

□ 기본 및 실시 설계  용 역 착 수  : □04.  5. 12

□ 용역회사  : 주)삼안건설기술공사(지분 70%), 유)한아(지분 30%)

□ 도 급 액 : 440백만원

□ 용역기간 : □04. 5. 12 ∼ □04. 12. 11

□ 사업개요 설명회 : □04. 6. 3, (여산면 관내 기관장 및 리장)

□ 하반기 추진계획

□ 기본설계(측량, 유량조사, 처리공법) 보고서 : □04. 7

□ 환경부  기본 설계  기술자문  및  검 토  : □04.  9

□ 하수처리장 부지 감정평가  및 토지 매입  : □04.  9

□ 기 본   및   실 시 설 계  용 역  완 료  : □04. 12

全羅北道 環境基礎施設 建設 및 運營

[민간투자 제안사업 추진]

□ 사 업 개 요

권 역		처리용량(톤/일)	제 안 내 용	비고
익 산	북부하수처리장	30,000	신설, 운영관리
	익산하수처리장	100,000	고도개선, 운영관리
	함열하수처리장	6,000	운영관리
	금마하수처리장	1,100	신설, 운영관리
	금강분뇨처리장	180	운영관리
계		137,280

□ 사업기간

□ 신설, 고도개선 건설기간 : □04  ∼  □07(40개월)

□ 위탁 및 운영기간

- 기존시설 : □04∼□27(23년) 익산(춘포포함), 함열, 금강분뇨처리시설

- 신규시설 : □07∼□27(20년) 북부, 금마하수처리시설

□ 사업 대상자 : (가칭)전북환경주식회사[(주)금호산업]

□ 상반기 추진실적

□ 시정조정위원회 심의 통과 : □04.  3.  6

□ 민간위탁에 따른 시의회 동의안 상정 : □04.  3.  9

□ 시의회 동의안  심의 보류(고법계류중) : □04.  4.  29

□ 제95회 임시회의 사회산업건설상임위 상정 및 제안설명 : □04. 6. 9

□ 민간위탁 상정안 상임위 부결 : □04.  6.  10

□ 하반기 추진계획

□ 민간위탁에 따른 시의회 동의, 본협약체결 및 사업시행자 지정 : □04. 7월경

□ 실시계획 승인 및 기존하수처리장 운영관리 인계 : □04. 8

□ 기존하수처리장 운영관리 민간 위탁 및 공사 착수 : □04. 9

□ 건설사업 : 익산고도개선, 북부, 금마하수처리장

□ 위탁운영 : 익산, 함열하수처리장, 금강분뇨처리장

下水管渠 整備事業

□ 사 업 개 요                        (단위:km/백만원)

구 분	계 획 (□96 ∼ □16)	□03년까지	□04 ∼ □05	비 고
위 치	익산시일원 (하수처리구역)	익산시 일원 (하수처리구역)	함열,황등, 용안,시가지
사 업 량	1,642	798	71
사 업 비	373,970	88,801	27,690

□ 상반기 추진실적

□ □04, □05년 하수관거 정비사업 추진 계획 보고 : □03. 12. 11

□ □04, □05년 하수관거 정비사업 기본 및 실시설계 용역발주

□ 대상구역 : 함열, 용안, 황등처리분구

시가지(주현 동산, 마동 남중, 영등 신동) : 3개구역

□ 사 업 량 : 신설61km,  교체9km,  보수1km

□ 기본 및 실시 설계용역 입찰계약 : □04. 6. 17

□ 기본 및 실시 설계용역  착   수 : □04. 6. 23

□ 용 역 사 : 주)삼안건설기술공사(지분70%), 유)서도기술단(30%)

□ 도 급 액 : 824백만원

□ 용역기간 : □04. 6. 23  ∼  □04. 12. 22

□ 하반기 추진계획

□ 시가지 및 함열,용안지역 오수관거 정비로 인한 하수처리장 처리효율 제고

□ □04, □05년 하수관거 정비 실시설계 용역 중간보고 : 2회(□04. 8, 10)

□ □04, □05년 하수관거정비 실시설계 용역 완료 : □04.  12

小規模 마을下水處理施設 事業

□ 사 업 개 요

□ 사업 기간 : 1995 ∼ 2020 (25년간)

□ 총 사업비 : 131,924백만원

□ 대상 지역 : 321개소(하수도 계획 반영)

□ 기 완 공 : 8개소 (춘포 창평외 7개소)     □ 1,570백만원

□ 2003사업 : 4개소(춘포 입석,화평, 용동 신왕, 왕궁 상발) -   620백만원

□ 2004사업 : 2개소  (춘포 심암,   덕실)        □  693백만원

- 춘포 심암 50톤/3.3km,  춘포 덕실 50톤/3.6km

□ 2005사업 : 4개소(웅포 강변, 맹산, 함라 신촌, 삼기 대제)

토지매입 및 용역비  □  170백만원

□ 상반기 추진실적

□ 2003년도사업

□ 춘포 입석, 화평지구 처리장 부지매입 완료 : □04. 1 ∼  3

□ 춘포 입석, 화평지구 관 거 시 설   완 료  : □04. 4 ∼  5

□ 왕궁 상발외 1개소 시설개선지구 마을하수처리시설 공사

처리장 부지매입 완료  : □04. 1 ∼  3

□ 왕궁 상발외 1개소 시설개선지구 마을하수처리시설 공사

처리장 기초시설 완료  : □04. 4 ∼  5

□ 2004년도사업

□ 춘포 심암, 덕실 실시설계 용역발주  및 착공  : □04. 3 ∼  5

□ 춘포 심암, 덕실 부지선정 및 토지분할 측량 : □04. 5

□ 춘포 심암, 덕실처리장 공법선정 및 토지매입 협의완료 : □04. 5

□ 하반기 추진계획

□ 2003년도사업

□ 춘포 입석, 화평지구외 3개지구 처리장 설치완료 : □04. 7 ∼ 8

□ 왕궁 상발외 1개소 시설개선지구 마을하수처리시설 공사

처리장 설치 완료 : □04. 7 ∼ 10

□ 2004년도사업

□ 춘포 심암, 덕실 실시 설계 용역  및 공사 착공  : □04. 7 ∼ 8

□ 춘포 심암, 덕실 공사  완 료  : □04. 12

□ 2005년도사업

□ 웅포 강변외 3개지구 마을하수처리시설 공법 선정 및 토지매입 : □04. 7 ∼ 8

□ 웅포 강변외 3개지구 마을하수처리시설 용역발주 추진 : □04. 8 ∼ 9

地下水 및 溫泉開發 利用管理

□ 사 업 개 요

지 하 수(개소)				온 천 개 발		비고
계	생활용	농업용	공업용	왕 궁	삼 기
19,544	10,935	8,172	437	계획면적532천□ 개발면적10천□	보호지구 및 개발계획미수립

□ 상반기 추진실적

□ 지하수 신고 및 폐공찾기운동 홍보 : 4종

□ 언론 6회, 홍보물 27개소, 인터넷 1회, 팜프렛 50,000부

□ 지하수개발 이용 신고 수리 : 99건

□ 기존 지하수 신고 관리 : 26건

□ 불법지하수 전담반 운영 : 2개반 8명

□ 무허가지하수 고발 1건(스파리스),  현지시정 1건

□ 왕궁온천개발지구 도시개발 구역지정 시도시계획위원회 검토        및 자문의뢰 : □04.  5

□ 하반기 추진계획

□ 금마온천 발견 (2004. 6) ……… 전문기관 검토의뢰

□ 지하수시공업체 교육,폐공신고 및 불법지하수 전담반 지속운영

□  왕궁온천개발지구 도시개발구역지정 보완 및 개발계획 승인신청(도) : □04. 6 ∼ 12

□  삼기온천 발견 신고지역 온천개발 절차이행 통보(온천보호지구지정절차) : □04. 6

□ 삼기온천 보호지구 지정추진(도) : □04. 6 ∼ 12

下水處理課

□	一 般 現 況
□	2004 上半期 成果 및 反省
□	主 要 業 務 推 進 狀 況
	□ □ □ □ □	完璧한 衛生處理로 自然環境保全 處理施設 最適正 維持管理 下水處理場 惡臭低減 施設工事 中繼펌프장 沈沙物 脫水施設工事 施設開放으로 市民 休息空間 提供

一   般   現   況

□ 기          구

			과 장
하수처리					기 술 1						기 술 2

□ 인        력

구 분	계	직 급 별						비고
		5급	6급	7급	8급	9급	기능
정 원	36	1	3	4	3	0	25
현 원	34	1	3	4	3	0	23
증 감	□2

□ 사  무  분  장

□	하수처리	:	청사관리, 예산, 회계, 분뇨반입수수료 징수에 관한 사항
□	기술1	:	하수·분뇨처리 운영계획, 수립 및 시행, 실험실운영, 보일러운영
□	기술2	:	하수, 분뇨처리장 및 중계펌프장, 기계, 전기, 구조물
			유지관리, 통제실운영

□ 시  설  현  황

하 수 처 리

□ 위    치      □□    익산시 금강동 1091-4번지(22,000평)

□ 처리구역      □□    16.9□(공단지역, 읍·면지역 제외)

□ 처리용량      □□    100,000□/일

□ 처리방식            수  처  리 : 표준활성슬러지법

슬러지처리 : 혐기성 중온소화법

□ 사 업 비 □□ 52,421백만원(1단계 32,336백만원, 2단계 20,085백만원)

□ 사업기간 □□ 1단계(□89.11∼□95. 6), 2단계 (□97. 8∼□99.12)

□ 주요시설물

□ 건     물   □□   건축물 9동, 구조물 36조

□ 전기·기계   □□   침사인양기, 전기제어설비 등 315식

□ 실험 장비   □□   용존산소측정기 등 40종

□ 차집 관거   □□   23.7□ ( 간선 14.9  지선 8.8 )

□ 중계펌프장   □□   3개소  ( 신동, 모현동, 목천동 )

분 뇨 처 리

□ 위    치 □□  익산시 금강동 324번지 (3,536평)

□ 처리용량 □□  180□/일

□ 처리방식 □□  전 처리 후 하수와 연계처리 (96년 10월)

□ 주요시설물 □□  종합협잡물처리기 2대, 저류조 450□, 탈취시설 1식

□ 예산 집행 실적

【 2004. 6. 30 현재 】                                (단위 : 천원)

세항	세세항	목	예산액	집행액	잔 액	비 율	비 고
총 계			4,094,850	2,117,714	1,977,136	51.7
영 업 비 용			3,627,810	1,690,387	1,937,423	46.6
	처 리 장 비		3,627,810	1,690,387	1,937,423	46.6
		인 건 비	1,139,419	540,663	598,756	47.5
		일 반 운 영 비	745,394	272,526	472,868	36.6
		여 비	48,120	25,989	22,131	54.0
		업 무 추 진 비	85,890	41,423	44,467	48.2
		연 구 개 발 비	2,000	0	2,000	0.0
		재 료 비	854,368	411,407	442,961	48.2
		복 리 후 생 비	364,476	160,317	204,159	44.0
		수 선 교 체 비	256,010	165,422	90,588	64.6
		보 상 금	8,075	3,910	4,165	48.4
		연금부담금등	118,828	67,429	51,399	56.7
		민간자본이전	5,230	1,301	3,929	24.9
가 동 설 비 자 산			467,040	427,327	39,713	91.5
	기 계 장 치		458,240	422,355	35,885	92.2
		시 설 비	458,240	422,355	35,885	92.2
	공 기 구 비 품		8,800	4,972	3,828	56.5
		자 산 취 득 비	8,800	4,972	3,828	56.5

2004上半期成果 및 反省

□ 성        과

□ 시설별 책임관리제 운영을 통한 무사고 무휴가동

□환경안전진단 실시 : 25회 (매주 금요일)

□시설물 점검 : 담당별 1일 2회이상

□ 위험시설물 전문기관 정밀진단으로 재난사고 예방

□시설물 정밀 안전점검등 3건

□ 2004 정기 수질분야 측정분석 정도관리 우수기관 판정

□ 악취저감 시설공사로 인근주민 민원해소 기대

□사업비 : 282,400천원

□ 중계1펌프장 침사물 탈수시설로 처분용이 및 처리비 절감

□사업비 : 103,807천원

□ 처리기계 적기 부품교환으로 내구년수 연장   □  38대

□ 반        성

하수처리장 고도처리 시설사업이 민간투자 사업에 포함되어있어 실시협약이

미체결 되므로써 사업 착공이 늦어짐

完璧한 衛生處理로 自然環境 保全

	하수·분뇨·각종 연계폐수의 완벽한 위생처리를 통하여 소하천 및 만경강 수질오염을 방지하고 자연환경을 보전하기 위함

□ 상반기 추진실적

□ 하수■■ 및 연계폐수 처리량

(단위 : □/일)

계	하수	분뇨	정수슬러지	매립장침출수	음식물침출수
87,200	85,740	115	1,243	70	32

□ 유입수 및 방류수질

〔단위 : mg/□, ( ) : 수질기준〕

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균
유입수질	185	125	150	60	7	200,000
방류수질	9(10)	10(40)	4(10)	16(20)	1.4(2)	850(3000이하)

□ 일일 수질분석을 통한 안정적 처리수질 유지

□평    일 : 143회(BOD등 13개 항목)

□공 휴 일 :  29회(BOD등  6개 항목)

□측정결과 일별·월별 통계자료 작성 활용 : 6회

□공인검사기관 검사결과 비교 : 6회

□ 취약시기 주·야 비상근무

□집중호우 및 3일 이상 연휴기간 : 2회(설 및 3.1절 연휴)

□ 하반기 추진계획

□ 계통별 처리상황 철저 관리를 통한 깨끗한 방류수질 지속 유지

□ 하절기 악취발생저감을 통한 지역주민 민원예방

□ 민간투자사업 실시협약 체결시 시설 및 운영방법 철저 인계

處理施設 最適正 維持管理

	년중 무사고 무휴 가동을 위해 문제점의 조기발견과 해결로 내구년수를 연장하며 예산절감 기여

□ 상반기 추진실적

□ 매주 금요일 환경안전진단 실시  □□□□□□□  25회

□기계·전기·환경 등 자체진단반 편성 운영

□부적합 시설물 현장정비 : 16건

□ 담당 시설별 책임관리제 운영

□주인의식 고취 : 1일2회이상 시설물 점검 확행

□ 처리기계 적기 부품 교환으로 내구년수 연장

□모터·펌프·감속기 등 : 38대

□ 위험시설물 전문기관 정밀진단으로 재난사고 예방

□액화염소가스 시설 정기검사 : 1회

□시설물 정밀안전점검        : 1회

□크레인 정기검사            : 1회

□ 주요 유지 관리사업  □□□□□□□□□  123,000천원

□슬러지 수집기 스크레파 개선사업 등 12건

□ 하반기 추진계획

□ 전기 시설물 정기검사  □□  2250□( 2,000천원)

□ 보일러 세관 및 성능검사  □□     3대( 4,000천원)

□ 탈수기등 처리기계 부품교환  □□    25대( 9,000천원)

□ 메탄가스 탈황장치 탈황제 교체  □□    18□(17,000천원)

下水處理場 惡臭低減 施設工事

	하수처리장에서 발생하는 악취를 최대한 저감하여 환경 기초시설이 밀집된 동산동 일대 주민의 피해를 최소화하고 친환경적인 시설 보완으로 혐오시설 인식 해소

□ 사  업  개  요

□ 위       치 □□□□□□□ 금강동 1091-4 (하수처리장 내)

□ 기       간 □□□□□□□ 2004. 2  ∼  2004. 7

□ 사   업   비 □□□□□□□ 282,400천원

□ 사 업 내 용

□슬러지 농축조, 탈수시설후드 및 탈취시설 개선

□정류조 맨홀 밀폐 및 탁트 시설 설치

□침사지 및 최초침전지의 스프레이식 탈취시설

□ 상반기 추진실적

□ 설계서   일상감사   □□□□□□□   2004. 2

□ 계             약   □□□□□□□   2004. 3. 8

□ 착             공   □□□□□□□   2004. 3. 16

□ 공   사   기   간   □□□□□□□   2004. 3. 16 ∼ 7. 29

□ 하반기 추진계획

□ 탈취기 제작 설치 완료 및 성능검사

□ 시 운 전 및 준 공   □□□□□□□   2004. 7. 10 ∼ 7. 29

□ 발  전  전  략

□ 혐오시설 인식해소를 위해 근무직원 지속적 노력

中繼펌프장 沈沙物  脫水施設工事

	중계펌프장에서 발생하는 침사·협잡물을 탈수처리 감량화를 통하여 처분용이와 처리비 절감

□ 사  업  개  요

□ 위       치 □□□□□ 중계1펌프장 (신동 700번지)

□ 용        량 □□□□□ 침사 및 협잡물 탈수시설 (5□/HR) 1식

□ 사   업   비 □□□□□ 103,807천원

□ 상반기 추진실적

□ 설계서   일상감사   □□□□□   2004. 1

□ 계             약   □□□□□   2004. 2. 9

□ 시     운     전   □□□□□   2004. 4. 30 ∼ 5. 6

□ 준             공   □□□□□   2004. 5. 7

□ 하반기 추진계획

□ 중계2펌프장 협잡물 탈수시설 콘베어 설치

□ 기  대  효  과

□ 악취 및 미관 저해 해소와 발생량 저감을 통한 처리비용

절감 및 최종 처분 용이

施設開放으로 市民休息空間 提供

처리장 부지를 소공원으로 조성 시민휴식공간을 제공하고 어린이·학생을 비롯한 단체 내방객들의 견학 및 현장 실습의 장으로 활용하여 혐오시설 인식 해소를 통한 시정 공감대 형성

□ 시  설  현  황

□ 부 지 면 적 □ 25,536평(하수 22,000평,  분뇨 3,536평)

□ 조 경 현 황 □ 12,000평(소나무동산 11개소,잔디광장, 정자 2동 등)

□ 체 육 시 설 □ 테니스장, 배구장, 농구대, 탁구장, 헬스장

□ 기 타 시 설 □ 분수지, 파고라, 환경교육관

□ 상반기추진실적

□ 전직원 참여「내 직장은 내 집처럼」가꾸기운동 전개  □□□□□□□  12회

□ 조 경 수 목 관 리

□ 조경수 보식 : 자산홍등 1,150주  2,500천원

□ 화단 및 잔디밭 잡초제거(3회), 잔디깍기(1회)

□ 병충해 방제 (2회)·수목전지 (1회)

□ 내방객 현장 견학

□ 학생 및 일반인 내방객 안내 현장 순회 설명 : 17회 748명

□ 단체견학 유치원·초등학생 방문 기념품 증정 □□□ 637점

□ 하반기 추진계획

□ 조경수목 및 잔디포 등 지속적 유지관리

□ 환경전공 대학생 여름방학 이용 실습교육 □ 원광대, 익산대

畜産廢水處理課

□		一 般 現 況
□		2004 上半期 成果 및 反省
□		主 要 業 務 推 進 狀 況
	□ □ □ □ □ □ □ □		畜産廢水處理 條件最適化 施設裝備 豫防點檢 生活化 畜産廢水 슬러지安定的處理 受·變電設備交替 및 移設工事 閉鎖回路 TV 設置工事 惡臭低減施設 設置工事 脫水設備用水供給 施設工事 處理場 環境改善 持續推進

一   般   現   況

□ 기       구          ----------------         2 담 당

																		축산폐수처리과
	처 리																																	기 술

□ 정·현  원

직급별 구분	합 계	일 반 직						기능	청원경찰	비고
		소계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	14	12	1	2	3	3	3	2	2
현 원	13	10	1	2	3	4	0	3	2
증 감	□1					1	□3	1

□ 사  무  분  장

□ 시  설  현  황

부 지	건 물	기계설비	차 집 관 로	실 험 설 비
19,940□	6개동 2,121.9□	20종 117식	4개망 4.2km	PH측정기 등 43종

□	처리	:	청사관리, 예산, 회계, 기획, 일반서무, 보안, 방화관리, 문서, 차집관로 정비, 공공근로 및 자활근로 관리
□	기술	:	수처리 시설 전반, 수질분석 , 탈수기 가동, 기계설비 유지관리, 동력설비 유지관리, 슬러지 및 협잡물 관리, 공익근무요원 관리

□ 예산 집행실적

【 2004. 6. 30 현재 】                                    (단위 : 천원)

세항	세세항	목	예산액	집행액	잔 액	비율(）)	비고
총 계			1,210,769	711,016	499,753	58.7
축 산 폐 수 처 리			1,210,769	711,016	499,753	58.7
	경 상 예 산		260,503	106,625	153,878	40.9
		인 건 비	59,561	21,086	38,475	28.4
		일 반 운 영 비	180,362	76,759	103,603	42.6
		여 비	15,360	7,376	7,984	48.0
		업 무 추 진 비	4,620	1,404	3,216	30.4
		일 반 보 상 금	600	0	600	0
	사 업 예 산		950,266	604,391	345,875	63.6
		재 료 비	310,123	194,117	116,006	62.5
		민 간 이 전	293,825	81,669	212,156	27.8
		시설비 및 부대비	328,330	315,307	13,023	96.0
		자 산 취 득 비	17,988	13,298	4,690	73.9

2004上半期 成果 및 反省

□ 성      과

□ 왕궁특수지역 축산폐수 유출 방지 및 유입량 최적 처리

□ 차집관로 및 우수토실 정기점검   ----------------      2회/주

□ 처리계통별 운전 조건 최적화     ---------------       1회/일

□ 응집제 입고 전(前) 현장 테스트로 처리장에 적합한 수처리약품 구입

□ 설비의 일상점검·정비 생활화로 내구연한 연장

□ 설비 자체 도장 -----------------------------  7개소 650□

□ 펌프실 청소 용수라인 설치 -------------------   7개소 150m

□ 축산폐수슬러지 안정적 처리

□ 지속적 야간, 휴일 연장 탈수로 잉여슬러지 과부하 저감

□ 협잡물 및 활성슬러지 무상 공급으로 처리비 절감   ---    642□

□ 탈수 설비 적기 점검 정비로 잉여슬러지 적체 해소

□ 각종 사업, 공사 등 자체 설계 및 조기 발주 완료        8건(785백만원)

□ 용  역 -------------------   탈수슬러지 위탁처리 (2004. 1월)

□ 수처리 약품 구입 --------------   3건 (1월 : 2건,  4월 : 1건)

□ 공  사 -- 수·변전설비교체 및 이설등 4건 (2월, 3월, 4월, 5월 각1건)

□ 반      성

□ 고농도 폐수 유입 및 슬러지 탈수 설비 부족에 따른 생물학적 처리   능력 저하

□ 축산폐수처리시설 정비 예산 확보 미흡

畜産廢水處理 條件 最適化

□ 사 업 개 요

□ 왕궁특수지역 축산폐수 안정적 유입 처리

□ 축산폐수처리시설 보강공사 이전 축산폐수처리 운전조건 최적화

□ 상반기 추진실적

□ 축산폐수 안정적 유입·관리                   축산폐수 유출 방지

□ 차집관로 및 우수토실 정기 점검       ---------      매주 2회

□ 축산폐수 처리 최적화

□ 처리계통별 운전 조건 점검 및 조정    ---------        1회/일

□ 축산폐수처리약품 적정 투입   ---   슬러지 침강력 및 수질 향상

(수처리 약품 구입 : 황산알루미늄 등 3종 2,022톤 173백만원)

□ 수질분석을 통하여 수처리 공정에 반영

□ 분석 지점   --------------------------------       26개소

(처리공정 7, 우수토실 13, 중계펌프장 1, 익산천 5)

□ 실험 주기   ---------           처리공정 1회/일,  기타 1회/월

□ 분석 항목   ---------    BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균군

□ 하반기 추진계획

□ 축산폐수 유입 유량 최적 처리

□ 축산폐수 처리 운영 조건 최적화 및 미생물 활성화

施設裝備 豫防點檢 生活化

□ 사 업 개 요

□ 시설장비의 안정적, 효율적 유지관리

□ 설비의 예방 점검 정비 생활화

□ 시설 장비 현황

□ 차  집  관  로    ----------------   4개망 4.2□

□ 수처리 시설    ----------------   유입동 등 15개소

□ 기계·전기설비    ----------------   유입펌프등 20종 117식

□ 상반기 추진실적

□ 안전점검 생활화    --------      누전, 유해 가스등 안전 사고 예방

□ 예방 점검        ------      12회 ( 기계, 전기 분야별 월1회 )

□ 일상 점검 1회/일 (기계, 전기 분야별)

□ 기계, 전기설비 점검 정비

□ 전(前)처리설비 정비      -------    드럼스크린  3대  2백만원

□ 축산폐수처리설비 도장    -------   중계펌프장 등 7개소 650□

□ 펌프실 청소용수 및 약품 희석수 라인 설치 :  7개소 150m 1백만원

□ 설비 점검 정비 (부품 교체 등)   -----   유입펌프 등 15종 37대

□ 하반기 추진계획

□ 설비 점검 및 정비   ---------   폭기용 송풍기 등 10종 40대

□ 안전 점검 생활화    ---------   누전, 유해 가스등 안전 사고 예방

□ 예 방 점 검       -------   12회 ( 기계, 전기 분야별 월1회 )

畜産廢水 슬러지 安定的 處理

□ 사 업 개 요

□ 탈수슬러지 위탁처리      -----------     10,000톤 (294백만원)

□ 협잡물 농가 무상공급      -----------                  500 □

□ 활성슬러지 업체 무상공급      -----------                  300 □

□ 상반기 추진실적

□ 탈수슬러지 위탁처리  ------  4,950톤 (재활용 3,055 해양배출 1,895)

□ 위탁처리 입찰 및 단가 계약        --------         2004.  2월

□ 위탁처리 계약 기간   ------  1년간 (2004. 3. 1 ∼  2005. 2. 28)

□ 위탁처리 업체       ------------                유)경농산업

□ 처  리  방  법       ------------              재활용 (비료)

□ 협  잡  물 농가 무상공급     -----------------        96농가 482□

□ 활성슬러지 업체 무상공급     -----------------       2개업체 160□

□ 탈수 관련 설비 정비          -----------------            10백만원

□ 여과포 구입 교체           -------------       2대 (7백만원)

□ 노즐 교체                  -------------      72개 (3백만원)

□ 하반기 추진계획

□ 탈수슬러지  위탁처리         ----------------------          5,000톤

□ 협  잡  물 농가 무상공급     -----------------               350□

□ 활성슬러지 업체 무상공급     -----------------               150□

受·變電設備 交替 및 移設工事

□ 수전설비 정기검사시(전기안전공사) 변압기 소손 우려 등으로 불합격

□ 수·변전설비 부식성 가스로부터 보호 및 안전사고 예방

□ 사 업 개 요

□ 수·변전실 이설    -----------         탈수동 1층  □  관리동 1층

□ 인입 케이블 교체

□ 변압기, 기중차단기, 특고압 수전설비 교체

□ 정류기 및 배터리 교체

□ 상반기 추진실적

□ 수·배전 및 MCC 설비 이설·교체   ----------      1식 229백만원

□ 특고압반 5면,  저압반 6면,  MCC반 8면 교체

□ 케이블 트래이 설치         ------------               50 m

□ 전선 케이블 교체           ------------              300 m

□ 현장 조사 및 자체 설계     -------------------           2004. 1월

□ 입        찰        ----------------------------           2004. 3. 3

□ 공 사  기 간        ----------------------      2004. 3. 16 ∼ 6. 23

□ 준        공        ----------------------              2004. 6. 23

閉鎖回路 TV 設置工事

□ 시설물 보호 및 방문객 안전사고 예방

□ 야간근무시 각종기기 이상유무 및 탈수설비 가동상태 감시

□ 사 업 개 요

□ 폐쇄회로 설치            ---------------------                3  대

□ 관리본동 옥상           ---------------          실외형 2대

□ 탈수기동(2층)            ---------------          실내형 1대

□ DVR(디지털 비디오 레코더) 설치     -----         1대 (운영실)

□ 상반기 추진실적

□ 폐쇄회로 및 DVR 설치       -------------------           30백만원

□ 현장 조사 및 자체 설계      -------------------           2004. 2월

□ 계          약       --------------------------            2004. 4. 3

□ 공  사  기  간       --------------------------      2004. 4. 6 ∼ 5. 7

□ 준          공       --------------------------            2004. 5. 7

惡臭低減施設 設置工事

□ 악취 과다 발생에 따른 탈수설비 부식 예방 및 설비 보호

□ 악취 저감으로 근무여건 개선

□ 사 업 개 요

□ 악취저감시설 설치   ----------      2개소 (탈수기동,  전(前)처리실)

□ 공 사 개 요   ----------  후드(호퍼) 4종, 배관 4식, 송풍기 1대 설치

□ 상반기 추진실적

□ 악취저감시설 설치       -------------------        2개소 (23백만원)

□ 현장 조사 및 자체 설계  --------------              2004. 2 ∼ 3월

□ 입          찰          -------------------              2004. 4. 21

□ 공  사  기  간          -------------------      2004. 5. 3 ∼ 5. 27

□ 준          공          -------------------            2004.  5. 27

脫水設備 用水供給施設工事

□ 탈수기 여과포 세정 용수 확보

□ 탈수 효율 향상 및 탈수설비 부식 저감

□ 사 업 개 요

□ 대 형 관 정  착 정      ------------------                   1 공

□ 착  정  장  소         --------------             처리장 내

□ 용          량         --------------             300 □/일

□ 상반기 추진실적

□ 관  정  착  정             -----------------        1 공 (31백만원)

□ 현장 조사 및 자체 설계     ----------------        2004. 4 ∼ 5. 25

□ 계          약             -----------------            2004. 6. 14.

□ 공  사  기  간             -----------------     2004. 6. 14 ∼ 7. 15

□ 하반기 추진계획

□ 준  공  예  정            ------------------            2004. 7. 15

處理場  環境改善 持續推進

□ 사 업 개 요

□ 추진기간 :  2004. 3 ∼ 2004. 10

□ 사 업 비 :  7,600천원

□ 사업내용

□ 조경수 식재        -------------   유실수, 단풍나무등 500주

□ 잔 디 식 재        -------------                     500□

□ 잔디깎기 및 제초작업

□ 상반기 추진실적

□ 조경수 식재           ----------------------            4종 730주

□ 은행나무 10, 단풍나무 10, 꽃사과 10, 이팝나무 700

□ 지주목 설치 및 가지치기 등 실시

□ 잔디 보완 식재                -------------------             500□

□ 잔디 깎기 및 제초 작업        -------------------           6,600□

□ 하반기 추진계획

□ 청사 및 시설물 주변 조경수 관리    ----------    전지 및 제초작업

□ 추진기간 :  2004. 6 ∼ 2004. 10

□ 사 업 량 :  6,600□

2004.  7

第97回 益山市議會(臨時會)

문서번호	상수 12000-		담당자	담 당	과 장	소 장	시 장
						전 결
보존기간	1 년
시행일자	2004. 7.
			협 조	하수관리과 하수처리과 축산폐수처리과
공개여부	공 개

『上半期 推進實績 및 下半期 推進計劃』

2004主要業務報告

上下水道管理事業所