상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 주요성과
□	2018 주요업무계획

비전 및 중점추진방향

	비 젼
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기     구

											상 수 도 과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	42	1	1	9	13	11	5	2
현 원	39	1	1	8	23	3	1	2
증 감	△3			△1	10	△8	△4

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 읍면배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수, 물이용부담금 부과징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 5, 여 6

※ 근 거 : 수도법 제30조의제1항,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	300,187	297,033	98.9
도심권	237,138	236,885	99.9
읍면권	63,049	60,148	95.4

□ 상수도 급수시설 현황 [2017.12.31기준]

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	149,187
생 활 용 수	소 계	195,300	127,165	100%
	광 역	105,300	56,476	44%
	자 체	90,000	70,689	56%
공 업 용 수	자 체	35,000	22,022

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	61,777	3,279,833	100
가 정 용	47,574	1,629,891	49.7
일 반 용	13,461	584,907	17.8
산 업 용	607	345,976	10.6
대중탕용	43	20,383	0.6
전용공업용	92	698,676	21.3

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,878.9	2.5	25.3	1,170.5	680.6

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	6	64,300㎥	신흥,금강,금마,팔봉,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2017 주 요 성 과

□  대구경 전자식 수도미터기 전환

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 계속사업

○ 전환대상 : 75mm 이상 중 내용년수 6년이 경과한 수도미터기

○ 전환실적(12전) : 75mm(7전), 150mm(5전)

○ 기대효과

□ 정밀도 높은 전자식 수도미터기 전환으로 세입증대 기여

□ 계기판을 외부에 노출 설치함으로써 검침 시 안전성과 편리성 도모

□ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

○ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 2개소 2.4km/752개소

○ 관내 변류정비 및 교체 251개소

□  효율적 검침 및 부과․징수로 경영 효율화 제고

○ 정확한 검침으로 투명한 부과체계 확립 : 검침원 교육 12회

○ 상수도 체납요금 징수반 편성운영으로 징수율 제고 : 징수율 99.5%

□ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

○ 급수구역 확장공사 추진   :  4개소 4.8km

○ 급․배수관 개선공사 추진 : 78개소 8.3km

□ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

○ 급수장치 수선 공사       : 1,570건

○ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 40건/1,057건

○ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 68개소 17.3km

2 0 18  주 요 업 무

		상수도관망 최적화 사업
		급수구역확장 및 급배수관 민원공사
		안전하고 깨끗한 수돗물 공급
		상수도요금 고액체납자 행정조치강화
		수도정비기본계획 및 배수지확충 기본및실시설계용역
	□	석불사거리∼낭산사거리간 배수관 부설공사

1		상 수 도 관 망 최 적 화 사 업

□ 필  요  성

◦ 상수도관망의 효율적, 합리적 관리를 위하여 급수구역을 소블록으로 세분화 구축

◦ 불량 제수변 교체 및 시설물 정비 등을 통한 누수 및 수질오염 예방      ◦ 노후 상수도관 교체 정비로 시민에게 맑은 물 공급

ᷮ 사 업 개 요

◦유수율 제고사업

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			5,000
블록시스템구축	현영동, 부송동, 어양동 모현동, 신동, 송학동 등	14개소	3,200
노후관 교체	남중동 일원	4.1km	1,200
긴급 누수처 복구	관내 일원	800개소	400
변류 정비공사	〃	200개소	200

□ 추 진 계 획

◦ 블록시스템 구축(PB01~PB12,19,20블록, 14개소) -- 2018. 1. ~ 2018. 12.

◦ 노후관 교체(9개소, L=4.1㎞) --------------- 2018. 1. ~ 2018. 12.

◦ 긴급 누수처 복구 공사

▸상수도관 노후로 인한 누수발생시 긴급복구 --------------  연중시행

◦ 변류 정비공사

▸노후 및 불량 변류(제수변, 소화전, 공기변 등)의 교체 -- 연중시행

2		급수구역 확장 및 급·배수관 민원공사

□ 필  요  성

◦ 장래 급수량 증가에 따른 관로 확장 및 지하수 오염 우려지역 수돗물 공급을 위한 배수관 설치

◦ 수압이 낮은 민원에 대해 급·배수관 확장 및 통합으로 시민불편 해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			1,397
급수구역 확장공사	함라면 수동마을	가압장1개소	50
	여산면 금곡마을	가압장1개소	50
	금마면 신정마을	1.2km	96
	부송동 화물터미널뒤	가압장1개소	60
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	9.5km	641
급·배수관 민원공사	익산시 일원	8.0km	500

□ 추 진 계 획

◦ 급수구역 확장 및 상수도 부설도로 노면정비 공사

▸ 현지조사 및 설계 ---------------------------- 2018. 01 ~ 03

▸ 공  사  기  간  ----------------------------  2018. 04 ~ 10

◦ 급·배수관 공사

▸ 수압저조로 인한 급수불출 민원 발생시 -------------- 연중시행

3		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 필  요  성

◦ 정수장 시설의 안정적인 운영 및 원·정수 수질관리 강화로         시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

◦ 수돗물 검사 등 시민참여를 통한 수돗물에 대한 신뢰도 향상

□ 현      황

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
소 계	195,300	127,165	100
광역상수도	105,300	56,476	44
자체정수	90,000	70,689	56

□ 추 진 계 획

◦ 정수시설물 보수·보강 및 안전점검 : 9개사업 440백만원

▸ 배수지(6개소 18지), 침전지(2개소 8지) 청소 ----- 연         중

▸ 금강정수장 원수유량계 설치공사 ---------------  2018. 03 ~ 06

▸ 신흥정수장 노후변압기 교체공사 ---------------  2018. 03 ~ 07

▸ 신흥정수장 활성탄 투입기 교체 및 보수 --------  2018. 03 ~ 07

▸ 금강정수장 원수펌프 설치공사 -----------------  2018. 05 ~ 07

▸ 정수장 시설물 옥상 방수공사 ------------------  2018. 05 ~ 08

▸ 유해화학물질(염소)장외영향평가 용역 ----------  2018. 04 ~ 10

▸ 익산시 정수시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역

(신흥공업용수, 신흥보조수원지) ---------------  2018. 02 ~ 11

◦ 수돗물 수질검사 강화

▸원수수질검사강화

법정검사 (32개 항목)		수질검사 강화(36개 항목)
․월간 : pH 등 6개 항목 ․분기 : 질산성질소 등 26개 항목	⇒	․일 일 : pH 등 4개 항목 ․주 간 : 대장균군 등 6개 항목 ․분 기 : 질산성질소 등 26개 항목

법 정 검 사		수질검사 강화
․일일 : pH 등 6개 항목 ․주간 : 일반세균등 7개 항목 ․월간 : 수은 등 59개 항목 ․분기 : 염화비닐 등 23개 항목	⇒	․일일 : pH 등 7개 항목–2회 ․주간 : 일반세균 등 7개 항목– 2회 ․월간 : 수은 등 59개 항목 ․분기 : 염화비닐 등 23개 항목

▸정수 수질검사강화

◦ 수돗물 신뢰제고 신흥정수장 개방  : 시민, 단체, 학교, 어린이집 등

◦ 수돗물 안전홍보 품질보고서 배부  : 50,000부

◦ 수돗물평가위원회 실시 : 년 2회

4		상수도 요금 고액체납자 행정조치 강화

□ 필  요  성

◦ 상수도 사용료 고액 및 상습체납자에 대한 재산압류, 단수 등 행정        조치를 강화하여 체납요금 징수로 공기업 재정운영 원활화 도모

□ 사 업 개 요

◦ 수전현황

합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용	전용공업용
61,777	47,574	13,461	43	607	92

◦  2018년 상수도요금 부과․징수

□ 2018년 요금부과 및 징수 목표액  : 28,039백만원 / 27,759백만원(99.0%)

□ 과년도 체납액             :    518백만원

□ 과년도 압류내역

재 산 압 류	징 수	체 납
112건/222,911천원	96건/145,888천원	16건/77,023천원

□ 추 진 계 획

◦ 상수도 체납요금 징수반 편성운영(4개반) --------------- 연 중

◦ 수도계량기 조사원(50명)담당구역 수도요금 징수 책임제 시행

□ 2회 체납 수용가 체납수도요금 안내 및 수도공급정지(단수)예고문 스티커 부착

□ 체납 수용가 단수 (단수시행 전 3회 이상 방문 및  전화 납부 촉구)

◦ 상수도 사용료 상습 체납자 행정 조치 강화

□ 상습체납자에 대한 강력한 행정처분 이행 : 토지 및 건물 등 재산압류

□ 30만원 이상, 3회 이상 체납자 단수 및 재산압류 : 수시

※ 기초생활수급자 등 사회적 약자에 대한 단수유예 및 납부독려(시민불편 최소화)

5		수도정비기본계획 및 배수지확충기본 및 실시설계 용역

□ 필  요  성

◦ 북․동부권의 향후 생활용수의 안정적인 용수공급, ㈜하림공장 증설 및 효율적인 수도시설 운영에 필요한 배수시설 구축(익산시수도정비기본계획 반영)

□ 사 업 개 요

◦ 용역개요  : Q=8,200㎥/일

◦ 용역기간  : 2017. 5. 11 ~ 2018. 11. 1 (18개월)

◦ 용 역 비  : 658,040천원(시비)

◦ 용역내용  : 기본 및 실시설계 1식

▸배수지(V=8,200㎥), 송수가압장, 송․배수관로 L=2.0km(D450~500mm)

▸행정절차 이행(도시계획시설결정, 교통성 검토, 사전재해영향성 검토 등)

▸용지도 및 용지보상조서 작성

□ 추 진 계 획

◦ 수도정비기본계획(변경) 환경부 승인요청  : 2018.  3월

◦ 수도정비기본계획(변경) 환경부 승인완료  : 2018.  5월

◦ 배수지확충 기본설계 완료                : 2018.  7월

◦ 배수지확충 실시설계 완료                : 2018.  9월

◦ 용 역 준 공                             : 2018. 11월

6		석불사거리~낭산사거리간 배수관부설공사

□ 필  요  성

◦ 망성면 여산면 등 북․동부권의 장래급수수요증가에 대비하여 상수관로(배수관)을 신설함으로 원활한 기업활동 도모와 시민에게 안정적인 맑은물 공급에 기여하고자 함.

□ 공 사 개 요

◦ 위    치  : 익산시 삼기면, 낭산면 일원

◦ 공사개요  : 배수관부설 D400m/m L=6,380m

◦ 공사기간  : 2018. 1 ~ 2018. 6 (6개월)

◦ 공 사 비  : 3,500,000천원(시비)

◦ 공사내용

▸토  공 : 터파기 8,694㎥ 되메우기 5,784㎥ 사토 2,084㎥

▸관로공 : 주철관부설(D400mm) L=6,380m, 제수변실 15개소,

이토변실 5개소, 공기변실 7개소

▸포장공 : 아스콘포장(표층 10,369㎡, 기층 6,319㎡) 콘크리트포장 A=50㎡

▸부대공 : 1식

□ 추 진 계 획

◦ 공 사 착 공                                   : 2018.  1월

◦ 공 사 준 공                                   : 2018.  6월