상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2018 주요성과
□	2019 주요업무계획

비전 및 중점추진방향

	비 젼
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기       구

											상 수 도 과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	42	1	1	8	16	10	4	2
현 원	41	1	1	11	22	2	2	2
증 감	△1			3	6	△8	△2

□ 사 무 분 장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 읍면배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수, 물이용부담금 부과징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 5, 여5

※ 근 거 : 수도법 제30조의제1항,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	294,062	291,743	99.2
도심권	232,551	232,225	99.9
읍면권	61,511	59,518	96.8

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	153,346
생 활 용 수	소 계	195,300	132,391	100%
	광 역	105,300	61,294	46%
	자 체	90,000	71,097	54%
공 업 용 수	자 체	35,000	20,955

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	62,570	3,331,909	100
가 정 용	48,001	1,661,816	49.9
일 반 용	13,787	609,733	18.3
대중탕용	41	19,308	0.6
산업용	645	374,640	11.2
전용공업용	96	666,412	20.0

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비 고
1,885.8	2.5	25.3	1,170.5	687.5

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥,금강,금마,팔봉(2),삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2018 주 요 성 과

□ 유수율 제고사업 추진으로 경영개선 기반 조성

◦ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 10개소 4.2km/741개소

◦ 관내 변류정비 및 교체 172개소

□ 상수도 요금 부과징수로 경영 효율화 제고

◦ 상수도 요금 부과징수 266억원(징수율 98.3%)

◦ 정확한 사용량 조사로 투명한 부과체계 확립, 계량기 조사원 교육 12회

◦ 최저임금 인상 및 물가상승율을 고려한 계량기 조사원 수당 인상으로 조사원 사기진작

▸ 일반주택 700원 → 800원, 공동주택 300원 → 400원

□ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

◦ 급수구역 확장공사 추진 : 5개소 6.7km

◦ 급․배수관 개선공사 추진 : 318개소 9.6km

□ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

◦ 급수장치 수선 공사 : 2,280건

◦ 수용가 옥내누수 탐사 : 1,292건

◦ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 53개소 15.1km

2 0 19  주 요 업 무

		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역
		상수관망 정비사업
		급수구역확장 및 급□배수관 민원공사
		안전하고 깨끗한 수돗물 관리
		상수도 요금 부과․징수
	□	효율적인 수도 계량기 관리
	□	정수시설물 운영 최적화

1		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역

□ 필   요   성

◦ 안정적인 수돗물 공급을 위한 급수구역 검토

◦ 대간선수로(28km) 생활하수 등 오염원 증가에 따른 대책

◦ 취 □ 정수시설 노후화에 따른 시설개선 방안 등

□ 사 업 개 요

◦ 용 역 명 : 익산시수도정비기본계획(변경)수립용역

◦ 용역내용 : 용역 1식

◦ 기    간 : 2019. 1. 2. ~ 2020. 7. 31.(19개월)

◦ 용 역 비 : 532백만원

□ 이 후 계 획

◦ 수도정비기본계획 변경용역비 설계             : 2019. 1. 2.

◦ 행정절차이행(원가심사 및 용역심의)            : 2019. 1. 3.

◦ 업체선정(P.Q) 공고 및 심사(조달청 의뢰)       : 2019. 1. ~ 3.

◦ 수도정비기본계획 변경용역 착수               : 2019. 3.

◦ 시의회, 시민, 시민단체 기본계획 의견 수렴     : 2019. 7. ~ 9.

◦ 환경부 초안보고서 작성 검토                  : 2019. 9. ~ 2020. 1.

◦ 환경부 본안보고서 작성 검토                  : 2020. 2. ~ 2020. 6.

◦ 수도정비기본계획 변경용역 환경부 승인 완료   : 2020. 9.

2		상수관망 정비사업

□ 필   요   성

◦ 급수구역 내 유수율 향상과 노후 상수관로 교체

◦ 블록시스템 구축으로 안정적이고 균등한 체계적인 급수 관리시스템 구축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사 업 비 : 1,500백만원(총사업비 40,929백만원)

◦ 사업내용 : 블록시스템 구축 31개소, 노후관 74km, 가압장 신설 4개소 등

◦ 예산현황                                                    (단위:백만원)

구 분	총 계	2018년 이전	2019년			2020년	2021년 이후
			소계	확보	미확보
계	40,929	7,480	1,500	1,500	-	9,000	22,949
국비	-	-		-	-	-	-
도비	-	-		-	-	-	-
시비	40,929	7,480	1,500	1,500	-	9,000	22,949
기타	-	-		-	-	-	-

□ 이 후 계 획

◦ 팔봉급수구역 블록구축(8개소)                            : 2019. 3.

◦ 신흥수계(SH-01, 08블록) 노후관 교체 L=6㎞               : 2019. 3.

3		급수구역확장 및 급·배수관 민원공사

□ 필   요   성

◦ 장래 급수량 증가에 따른 관로확장 및 지하수 오염 우려지역 수돗물        공급을 위한 배수관 설치

◦ 상수도부설 노후도로에 대한 아스콘덧씌우기 공사로 시민불편 해소

◦ 수압이 낮은 지역에 급․배수관 확장으로 물공급 최적화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업내용                                            (단위 : 백만원)

구 분	위 치	사 업 량	사업비	비고
계			1,792
급수구역 확장공사	영등동 거북선 앞 원룸지역	배수관부설 L=500m	100
	영등동 동명마을	배수관부설 L=400m	72
	어양동사무소 앞	배수관부설 L=100m	20
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	15km	600
급·배수관 민원공사	익산시 일원	9km	1,000

□ 이 후 계 획

◦ 급수구역 확장 및 상수도부설도로 노면정비공사

▸ 현지조사 및 설계                         : 2019. 1. ~ 3.

▸ 공 사 기 간                              : 2019. 4. ~ 2019. 12.

◦ 급·배수관 민원공사

▸ 수압저조로 인한 급수불출 민원발생시 : 연중시행

4		안전하고 깨끗한 수돗물 관리

□ 필   요   성

◦ 원수 및 정수에 대한 목표 수질관리 운영으로 시민에게 맑은 물 공급

◦ 수질검사 강화로 안전하고 깨끗한 수돗물의 생산·공급

□ 사 업 개 요

◦ 원수 수질에 따른 선택적 취수 및 정수 탁도 수질기준 강화

▸ 원수 목표수질 : BOD 2mg/L이하 (수질등급 Ib 등급)

▸ 정수 목표수질 : 탁도 0.15 NTU이하 (수질기준 0.5 NTU이하)

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정검사 기준	수질검사 강화
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 26개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 26개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 정수약품 투입 모니터링을 통한 적정량 투입으로 효율적 운영 관리

◦ 상수원보호구역 및 상수원 수로 순찰 등으로 원수 수질관리 철저

◦ 수돗물품질보고서 제작 배부 및 수질검사 결과 홈페이지 등에 매월 공개

◦ 사업내용

▸ 수돗물 품질보고서 및 홍보물 제작             : 2건 / 20백만원

▸ 신흥정수장 실험실 시설물 보수                : 1건 / 20백만원

▸ 노후 수질자동측정기 교체                     : 1건 / 20백만원

□ 이 후 계 획

◦ 상수원 수로 순찰 등 원수 수질관리 강화로 깨끗한 원수 확보

◦ 시민이 안심하고 먹을 수 있는 원‧정수 관리시스템 지속 운영

5		상수도 요금 부과·징수

□ 필   요   성

◦ 정확한 사용량 조사 및 요금 부과로 신뢰받는 상수행정 구현

◦ 강력한 징수활동을 통한 체납액 징수율 향상으로 재정건전성 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 기 간 : 2019. 1. ~ 12.(매월 부과)

◦ 소 요 예 산 : 754백만원(조사원 관리 634, 전산실 운영 120)

◦ 2019년도 요금 목표액                     (단위 : 백만원, %, ‘19. 1. 1. 현재)

구 분	요 금 부 과				체 납 액			비고
	‘19년 목표액(A)	‘18년 부과액(B)	증감액 (C=A-B)	증감율 (C/B)	계	‘18년도	과년도
금 액	27,903	27,104	799	2.9	693	457	236

※ 급수전수 : 62,570전(가정용 48,001전, 일반용 13,787전, 대중탕용 41전, 산업용 645전, 전용공업용 96전)

□ 이 후 계 획

◦ 정확한 사용량 조사를 위한 수도 계량기 조사원 관리

▸ 조사원 : 50명(통․리장 20명, 일반 30명)

▸ 친절․직무교육과 워크숍 : 교육(월 1회) / 워크숍(연 1회)

▸ 계량기 조사원 담당구역 상수도 요금 징수 책임제 시행

◦ 수도요금 고지 관리

▸ 고지건수 : 월 59,143건 정도 (우편발송 1,903건 / 조사원 전달 57,240건), 자동납부 27,206건

▸ 2회 이상 체납 시 고지서에 단수예고 안내 고지

◦ 상수도 체납사용료 고액상습 체납자 징수반 편성․운영 : 2개반

▸ 30만원 이상, 3회이상 체납자에 대한 강력한 체납징수 : 수시

- 전화․방문 납부독려와 단수, 부동산에 대한 재산 압류

※ 기초생활수급자 등 사회적 약자와 혹한기 단수유예로 시민불편 최소화

6		효율적인 수도 계량기 관리

□ 필   요   성

◦ 노후화된 상수도 계량기를 교체하여 사용량에 대한 손실을 방지

◦ 사용량에 대한 정확한 계량을 통하여 경영 효율성 및 유수율 제고

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 기 간 : 2019. 1. ~ 12.(1년)

◦ 소 요 예 산 : 930백만원(공사비 421백만원, 계량기구입 509백만원)

◦ 계량기 현황                                (단위 : 전, ‘18. 12. 31. 기준)

구분	계	소구경				대구경				비고
		13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm이상
현황	62,570	48,819	7,503	4,505	1,087	251	189	109	107
노후	7,592	5,473	1,278	664	136	27	10	2	2

※ 소구경(∮13~40mm) 설치 8년 경과, 대구경(∮50~300mm) 설치 6년 경과 중 6,534전 우선교체

◦ 교체방법

‣ 고장․동파 계량기 교체 : 현장팀 즉시 교체

‣ 노후계량기 교체 : 현장팀 직접교체 및 상수도 급수공사 대행업체 위탁 시공(12개 업체)

□ 이 후 계 획

◦ 노후 계량기 교체 공사 계획 수립 및 공사설계  : 2019. 4.한

◦ 공 사 착 공                                : 2019. 5. 1. ~ 10. 20.

◦ 준 공 검 사                                : 2019. 11. 10.한

◦ 고장․동파 계량기 교체                     : 연  중

7		정수시설물 운영 최적화

□ 필   요   성

◦ 정수시설물 시설개선 및 효율적․경제적 운영으로 안정적인 정수생산

◦ 정수시설물의 보수‧보강으로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업대상 : 9개소(정수장 2, 배수지 7)

◦ 사 업 비 : 15개 사업 / 996백만원

◦ 사업내용

▸ 상수도 구축물 보수‧보강 및 정‧배수지 청소   : 6건 / 755백만원

▸ 정수시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 등 용역 : 2건 / 151백만원

▸ 정수장 변압기 교체공사 등 전기설비 보수     : 2건 / 40백만원

▸ 정수시설 노후밸브류 교체 등 기계설비 보수   : 5건 / 50백만원

□ 이 후 계 획

◦ 현장조사 및 설계                                 : 2019. 1. ~ 3.

◦ 발주 및 착공                                     : 2019. 3. ~ 5.

◦ 공사준공                                         : 2019. 5. ~ 12.